**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28, т. +38(097)7196126, e-mail: denys.matokhin@ugv.com.ua має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для свердловини №133 Березівського НГКР. Місцезнаходження об’єкта: Україна, Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна ТГ, с. Рябоконеве.

Повне//коротке найменування філії: Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування»// Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». Поштова адреса філії: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173. Ідентифікаційний код філії за ЄДРПОУ: 00153100.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати обладнання на об'єкті, в результаті роботи якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходило процедуру ОВД за реєстраційним номером справи №12256, висновок з ОВД отримано (дата видачі №21/01-12256/1   
від 30.06.2025 р.).

Головним призначенням свердловини є видобуток газоконденсатної суміші з подальшим транспортуванням її по шлейфах на установку підготовки газу. Під час експлуатації свердловини наземне технологічне обладнання представляє собою герметичну систему видобутку газоконденсатної суміші із свердловини з подальшим транспортуванням її по шлейфах на установку підготовки газу. Основними процесами, що супроводжуються виділенням забруднюючих речовин в атмосферне повітря, є викиди від спалення некондиційної газової та газоконденсатної сумішей на горизонтальній установці факельного спалювання.

Кількість джерел викидів на промисловому майданчику, що розглядаються, становить 1 шт. (неорганізоване джерело викидів).

Річна кількість викидів забруднюючих речовин під час експлуатації свердловин становить: сажа – 0,133 т/рік, оксид вуглецю – 1,331 т/рік, метан – 0,033 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) –   
0,199 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,0003 т/рік, вуглецю діоксид – 183,119 т/рік.

Валовий викид без врахування вуглецю діоксиду становить 1,6963 т/рік.

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до третьої групи.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту опублікування цього повідомлення до: **Харківської обласної державної адміністрації**: 61200, м. Харків, вул. Сумська, 64,   
тел.+38(057) 700-50-14, е-mail: upress@kharkivoda.gov.ua.