**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», код ЄДРПОУ 32284263, юридична адреса: 36014, Полтавська обл., м.Полтава, площа Павленківська, 24, т.+050-301-74-72, e-mail: vi.popov@kernel.ua) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Елеватор розташовано за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с.Губарівка, вул. Гутянська, 91А.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (Гутянська дільниця) не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: авторозвантажувачі, сепаратори зерна, зерносушарки, транспортери, норії, бункери з зерновідходами, зерносклади, місця завантаження зернових в авто- та залізничний транспорт, котлоагрегати, зварювальний апарат, металообробні верстати, джерела аварійного електропостачання (бензогенератор, дизельні електростанції).

Під час роботи технологічного устаткування до атмосферного повітря викидаються: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 7,56 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] – 4,545 т/рік; сірки діоксид – 0,028 т/рік; оксид вуглецю – 0,9731 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0012 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0003 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки – 0,0532 т/рік, метан – 0,0561 т/рік; кремнію діоксид аморфний – 0,0004 т/рік; титану діоксид – 0,0001 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,016 т/рік; вуглецю діоксид – 2668,447 т/рік.

Валовий викид без врахування вуглецю діоксиду становить 13,2335 т/рік.

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до другої групи, як об’єкт, який взятий на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту опублікування цього повідомлення до: **Харківської обласної державної адміністрації**: 61200, м.Харків, вул. Сумська, 64, тел.+38(057) 700-50-14,е-mail: upress@kharkivoda.gov.ua.